РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

ПАНЧЕВО

Број: ЈНУ-II/2023

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - УСЛУГA ЕТАЛОНИРАЊА ОПРЕМЕ**

Набавка укључује вршење услуга еталонирања/верификације/калибрације мерних и контролних инструмената за следеће апарате:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Партија 5** | ЕТАЛОНИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ -**ТЕМПЕРАТУРА** | | | |
| Р.БР. | НАЗИВ ОПРЕМЕ - УРЕЂАЈА КОЈИ СЕ ЕТАЛОНИРА | ПРОИЗВОЂАЧ - МОДЕЛ | КВАЛИТЕТ/СТАНДАРД | *ЈЕДИН. МЕРЕ* | КОЛИЧИНА |
| 1 | Термостатска комора – сушница Тип ИБ0333 | Сутјеска | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja : 105, 130, 160 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene Temperature. | Комада | 1 |
| 2. | Термостатска комора – сушница Тип 1.01.231 ИБ0171 | Сутјеска | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja: 105, 130, 160 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 3 | Термостатска комора – Стерилизатор | Binder ED115 | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja 105, 130, 160 i 180 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 4 | Пећ за жарење Б170 | Nabertherm B170 | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja: 400, 550, 900 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 5 | Пећ за жарење ИБ0253 | HERAEUS | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja: 400, 550, 900, 1000 ̊C stepeni; Etalonirati sušnicu u minimum 5 položajnih tačaka za sve navedene temperature | Комада | 1 |
| 6 | Термостатска комора | Аqvа Lutic | SRPS ISO IEC 17025; Tačke etaloniranja (temperature): 20 ̊C stepeni; | Комада | 1 |
| 7 | Клима боx, ручни фрижидер са дисплејем за мерење температуре Евермед | Evermed | SRPS ISO IEC 17025; (9 позиција на +4C) | Комада | 3 |
| 8 | Термостатска комора – тип расхладне коморе + 40 ̊C у ауту Peugeot Partner, Safkar | Peugeot Partner, Safkar | SRPS ISO IEC 17025; (15 позиција на +4C) | Комада | 1 |
| 9 | Термостатска комора – расхладна комора и комора за замрзавање 1244 | Gorenje | SRPS ISO IEC 17025   T : расхладна комора:5±3°C;  за замрзавање: -19±2°C | Комада | 1 |
| 10 | Термостатска комора – расхладна комора и комора за замрзавање 1056 | LG Electronics | SRPS ISO IEC 17025  T : расхладна комора:5±3°C;  комора за замрзавање: -20±2°C | Комада | 1 |
| 11 | Фрижидер **1482** | Беко | SRPS ISO IEC 17025   T : расхладна комора: 5±3°C; | Комада | 1 |
| 12 | Водено купатило **1294** | Vims-elektrik | SRPS ISO IEC 17025 T :45±1°C i 50±1°C | Комада | 1 |
| 13 | Инкубатор 1059 | Selecta | SRPS ISO IEC 17025 Т: 37±1°C ; у 9 тачака. | Комада | 1 |
| 14 | Фрижидер 1015 | Bira-BiH | SRPS ISO IEC 17025 T : расхладна комора: 5±3°C; | Комада | 1 |
| 15 | Инкубатор 1441 | Memmert | SRPS ISO IEC 17025 T :41,5 ± 0,5°C у 9тачака. | Комада | 1 |
| 16 | Комбиновани фрижидер 1173 | Gorenje | SRPS ISO IEC 17025 T : расхладна комора:3±2°C;  за замрзавање: -18±3°C | Комада | 1 |
| 17 | Аутоклав ИИ 0210 – термостатска комора | Sutjeska | SRPS ISO IEC 17025 T:121°C | Комада | 1 |
| 18 | Стерилизациони аутоклав инв.бр. 1593 – термостатска комора | Raypa | SRPS ISO IEC 17025 T:121°C | Комада | 1 |
| 19 | Суви стерилизатор 0971 | Nuve-Turska | SRPS ISO IEC 17025 T:170±10°C, у 9 тачака. | Комада | 1 |
| 20 | Суви стерилизатор 1304 | MMM group, Nemačka | SRPS ISO IEC 17025 T:170±10°C, у 9 тачака. | Комада | 1 |
| 21 | Комбиновани фрижидер 1507 | Boeco | SRPS ISO IEC 17025 T : расхладна комора: 5±3°C;  за замрзавање: -19±2°C | Комада | 1 |
| 22 | Фрижидер 1518 | Frimed | SRPS ISO IEC 17025 T : расхладна комора: 5±3°C; | Комада | 1 |
| 23 | Термостат инв.бр 1061 | Falc | SRPS ISO IEC 17025 T : 28±3°C; | Комада | 1 |

Понуђене услуге морају се извршавати у складу са захтевима Конкурсне документације Наручиоца и законским прописима који регулишу наведену област.

• Рок за извршење услуга максимално 15 дана од дана захтева Наручиоца.

Услуге се извршавају једнократно, на основу захтева Наручиоца

Место извршења:

Важи за све партије: просторије Наручиоца или просторије Извршиоца (напомена: у цену морају бити урачунати сви трошкови потребни за реализацију набавке, између осталих и преузимање и поврат мерила Наручиоцу)

• Након извршених услуга, ради испуњавања захтева за следљивост мерења према SRPS ISO/IEC 17025, изабрани понуђач (акредитована лабораторија за еталонирање) је дужан да достави Уверења о еталонирању која испуњавају захтеве SRPS ISO/IEC 17025:2017 или одговарајуће.

• Извршилац је дужан да приликом испоруке и издавања фактуре и/или отпремнице обавезно наведе број уговора о набавци.

Уколико фактура не садржи захтевано, Наручилац ће такву фактуру вратити, а плаћање бити одложено на штету Извршиоца док се не достави исправна фактура.