**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација**  **АНАЛИТИЧКА ВАГА СА ЧЕТИРИ ПОДЕОКА/ДЕЦМАЛЕ** |
| * Мах: 220g; * d: 0,1 mg; * Класа тачности: I; * Monolight технологија; * Поновљивост при 5% оптерећења (тпична вредност): ±0,08mg; * Поновљивост при максималном оптерећењу (тпична вредност): 0,1mg; * Линеарност (граница): 0,2mg; * Линеарност (тпична вредност): 0,06 mg; * SQ параметар - USP мин: 0,082 mg; * Типично време стабилизације: ≤1,5 sec; * Димензија таса: најмање Ø 90mm; * Висина мерне коморе: најмање 240 mm; * Временски и температурно аутоматизована интерна калибрација; * Дисплеј: Итуитивни touch screen; * RS232 9-pin комуникациони излаз чиме се омогућава повезивање са штампачем или рачунаром; * USB-C; * Заштита од преоптерећења; * Оперативни амбијентални услови: + 10°C… +30°C; * Реативна влажност: од 15% дo 80% за температуре до 31°C; * Висока хемијска отпорност; * Уграђене апликације: мерење – дозирање, бројање, мерење у процентима, мешање – нето укупно, компоненте/збирање, израчунавање / слободни фактор, одређивање гусустине, статистика, врх, провера тежине, конверзија јединица масе; * Заштита лозинком – за сигуран рад. Штити вагу од ненамерних промена; * Вага у складу са стандардима: ISO, FDA (USP) i GLP/GMP; * Могућност избора више језика; * Тас израђен од нерђајућег челика; * Хемијски отпорно кућиште ваге; |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђено добро не поседује тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добро у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова (обележене у техничкој спецификацији). Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

а) Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију** произвођача за продају, инсталацију, одржавање и сервисирање понуђног добра/опреме на територији Републике Србије.

в) Уз вагу је неопходно доставити **Уверење о еталонирању** од стране акредитоване организације за еталонирање као и доказ да је типски одобрена од Националне метролошке организације Републике Србије.

в) Да у оквиру понуде достави **доказ** да располаже са минимум једним радно ангажованим лицем која поседују Сертификат за инсталацију, обуку и сервис произвођача или овлашћеног дистрибутера за понуђено добро/опрему.

Начин доказивања испуњености критеријума: достављањем М образаца/ уговора о радном ангажовању и сертификата произвођача или овлашћеног дистрибутера да је лице квалификовано за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке.

г) Да је у претходне 3 године 2020, 2021 и 2022 понуђач реализовао уговоре о продаји и постпродајном сервисном одржавању опреме за десет комада тражемне опреме (кумулативно за цео период).

д) Да у оквиру понуде достави **Изјаву** са јасно наведеним подацима о обезбеђеној сервисној подршци за предметни уређај у гарантном року у оквиру овлашћеног сервиса на територији Србије.

ђ) Да у оквиру понуде достави **Изјаву** да ће доступност резервних делова за предметну робу бити **минимално 7 година** од дана испоруке.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.**