**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

|  |
| --- |
| **Назив добра / Техничка спецификација**  **Температурни кoндиционер**  **Компатибилан са уређајем за анализу отпадног гаса произвођача HORIBA PG350** |
| * Понуђени кондиционер гасова мора у свему одговарати и бити компатибилан са уређајем за анализу отпадног гаса Horiba тип PG350 * Проток гаса максимално до 150NL/h * Тачка росе на излазу гаса подесива од +2 до +15 °C [35,6 do 59 °F] * Стабилност тачке росе < ±0,1 °C [±0,18 °F] * Температура околине +5 do +40 °C [41 до 104 °F] * Температура складиштења -25 do +65 °C [-4 до 149 °F] * Притисак 0,7 do 1,4 bar aps * Материјал делова за контакт са узорком нерђајући челик, стакло, PPH, PVC, PVDF, PTFE, Novoprene® * Спреман за рад приближно за 10 мин * Напајање 230 V/50 Hz или 115 V/60 Hz * Потрошња енергије: Максимално 240 VA; са опционим регулатором температуре и загрејаном линијом за узорковање 230 V: максимално 1620 VA, 115 V: максимално 920 VA * Заштита осигурача 4 A t, 5 k 20 mm, са опционим регулатором температуре: 10 A t * Електрични прикључак: Утикач хладног уређаја са каблом од 2 m * Заштита кућишта IP20 EN 60529 * Тип кућишта: Преносива заштитна футрола са алуминијумским оквиром |

**Понуђач по питању техничке спецификације треба испунити следеће минималне услове:**

1. Понуђач је дужан да достави добро које поседује све тражене техничке карактеристике. Ако понуђена добра не поседују тражене техничке карактеристике сматраће се неодговарајућим.
2. Изабрани Понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са понудом, која квалитативно и технички одговарају захтеваним условима из документације.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације / брошуре / каталоге произвођача, из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност захтеваних карактеристика / услова. Уколико се из техничких спецификација / брошура / каталога не види испуњеност захтева наручиоца, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву издату од произвођача понуђених добара у којој мора бити наведено да понуђено добро испуњава захтеване карактеристике. У супротном понуда ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом са битним недостацима због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.
4. Понуђач мора да изврши надоградњу кондиционера са контролером за грејано црево који је компатибилан са постојећим цревом које Завод за јавно здравље Панчево већ поседује.
5. Гарантни рок најмање **24 месеца**.

**Понуђач по питању професионалне способности треба испунити следеће минималне услове:**

а) Да у оквиру понуде достави **Ауторизацију** произвођача за продају и одржавање опреме на територији Републике Србије

б) Да у оквиру понуде достави **доказ** да располаже са радно ангажованим једним лицем која поседују Сертификат произвођача или овлашћеног дистрибутера за опрему(Horiba PG350) на коју се поставља, повезивује понуђена предметна опрема

Начин доказивања испуњености критеријума: достављањем М образаца/ уговора о радном ангажовању и сертификата произвођача или овлашћеног дистрибутера да је лицеквалификовано за сервисирање опреме на коју се повезује предметни уређај.

в) Да је у претходне 3 године 2020, или 2021 или 2022 понуђач остварио један уговор о продаји и постпродајном сервисном одржавању опреме за један уређаја – Анализатор отпадног гаса произвођача HORIBA PG350 са припадајућим кондиционером.

г) Да у оквиру понуде достави **Изјаву** са јасно наведеним подацима о обезбеђеној сервисној подршци за предметни уређај у гарантном року у оквиру овлашћеног сервиса на територији Србије.

д) Да у оквиру понуде достави **Изјаву** да ће доступност резервних делова за предметну робу бити **минимално 7 година** од дана испоруке.

Након испоруке потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему (у даљем тексту: Записник) који потписују овлашћени представници Наручиоца и овлашћени представник Понуђача којем уговор буде додељен. Записник представља основ за испостављање рачуна на адресу.

Напомена: **Понуђено добро које не поседује захтеване карактеристике и квалитет, сматраће се неодговарајућим. Понуђач је дужан да овај образац потпише и печатом овери.**